/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* SensorDo.cpp

\*

\* Copyright (C) 2017 [DFRobot](http://www.dfrobot.com),

\* GitHub Link :<https://github.com/DFRobot/watermonitor>

\* This Library is free software: you can redistribute it and/or modify

\* it under the terms of the GNU General Public License as published by

\* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or

\* (at your option) any later version.

\*

\* Description:

\*

\* Sensor driver pin：Serial,Rx(0),Tx(1)

\*

\* author : Jason(jason.ling@dfrobot.com)

\* version : V1.0

\* date : 2017-04-19

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

#include "SensorDo.h"

//#include "SoftwareSerial.h"

//SoftwareSerial mySerial(10, 11);

SensorDo::SensorDo()

{

}

SensorDo::~SensorDo()

{

}

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// function name: setup ()

// Function Description: Initializes the sensor

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

void SensorDo::setup()

{

sensorstring.reserve(30);

//mySerial.begin(9600);

}

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// function name: update ()

// Function Description: Update the sensor value

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

void SensorDo::update()

{

static boolean sensorStringComplete = false;

if (Serial.available() > 0)

{

char inchar = (char)Serial.read();

this->sensorstring += inchar;

if (inchar == '\r')

{

sensorStringComplete = true;

//Serial.println("Do avaible");

}

}

if (sensorStringComplete == true)

{

if (isdigit(this->sensorstring[0]))

doValue = this->sensorstring.toFloat();

this->sensorstring = "";

sensorStringComplete = false;

}

}

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

// function name: getValue ()

// Function Description: Returns the sensor data

//\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

double SensorDo::getValue()

{

return doValue;

}

//

//void serialEvent() { //if the hardware serial port\_0 receives a char

// inputstring = Serial.readStringUntil(13); //read the string until we see a <CR>

// input\_string\_complete = true; //set the flag used to tell if we have received a completed string from the PC

//}